|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.png  **Qingdao Xingfu Energy Equipment Co., Ltd.** | | |
| **Technical parameters of 600,000Kcal HOT AIR STOVE** | | |
| 热风锅炉1.png | model | FWHS-0.7 |
| Pressure of work | [pressure](javascript:;) |
| The thermal efficiency | 93% |
| Rated calorific value(万Kcal) | 60 |
| Circulation fan | 5500 |
| The rated voltage(v) | 380V |
| Induced draft power(w) | 1100 |
| Blower power(W) | 550 |
| The chimney diameter（mm） | 273 |
| fuel consumption (kg/h) | 143 |
| Size(mm) | 2800 |
| 1200 |
| 2550 |
| Standard configuration:  Hot air stove 1set | Shipping Weight(kg) | 2370 |